|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preguntas** | **Verdadero** | **Falso** |
| **1**.El orden es un factor esencial de seguridad. | x |  |
| **2.** Ante un fuego de tipo eléctrico nunca se usará agua en su extinción. | x |  |
| **3**.En caso de que un compañero sufra un accidente y crea que ha sufrido un esguince, luxación o fractura en uno de sus miembros, lo trataré de devolver a su posición normal. |  | x |
| **4**.Durante una evacuación no se debe volver al centro de trabajo a recoger los objetos personales. | x |  |
| **5.** Es obligación del trabajador cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras. | x |  |
| **6.** La posición más adecuada para sentarse, durante la utilización de Pantallas de visualización de datos, es con la espalda apoyada en el respaldo, piernas y pies a 90º. | x |  |
| **7.** Sentarse con las piernas cruzadas mejora la circulación de la sangre. |  | x |
| **8.**Cuando durante la jornada utilice pantallas de visualización de datos por períodos superiores a una hora, deberá cambiar de actividad o tomar un descanso durante algunos minutos. | x |  |
| **9.** La fatiga visual se evita colocando el centro de la pantalla del ordenador a una distancia similar a los ojos. | x |  |
| **10**. La pantalla del ordenador se debe encontrar como mínimo a 40cm de distancia de los ojos. | x |  |
| **11**.Se deben utilizar guantes criogénicos para sacar muestras del tanque de nitrógeno líquido. | x |  |
| **12.** Los equipos de protección individual son de uso voluntario, incluso estando el riesgo presente. |  | x |
| **13.** Los vasos de precipitados no se deben usar para beber. | x |  |
| **14**.El personal debe estar formado en el sentido de que debe pipetear siempre con medios mecánicos y nunca con la boca. | x |  |
| **15.** Se utilizarán máscaras faciales o gafas protectoras cuando exista peligro de salpicaduras de productos químicos o proyección de partículas. | x |  |
| **16.**Siempre se utilizarán guantes protectores cuando se trasvasan productos químicos peligrosos. | x |  |
| **17.**Los materiales volátiles y corrosivos no se deben verter al sumidero o desagüe. Y se deben manipular en campana de extracción. | x |  |
| **18.**Para conocer la forma correcta de manipular, almacenar y eliminar los productos químicos consultaré las fichas de datos de seguridad. | x |  |
| **19**. Las puntas de pipeta o jeringas manchadas con sangre deben ir al contenedor amarillo de punzantes. Riesgo Biológico. | x |  |
| **20.** Los materiales con restos de productos químicos van al contenedor negro. |  | x |
| **21.** Se puede entrar en el laboratorio de cultivos celulares con bata blanca. |  | x |
| **22.** No se debe almacenar grandes cantidades de productos inflamables en la zona de trabajo. Y no se podrán almacenar junto al resto de productos químicos. | x |  |

**A RELLENAR POR EL S.P.R.L Firma Técnico PRL**

**APTO …………………………….**

**NO APTO…………………………….**

**Fecha:**

**Nombre Trabajador: Marta Torrecilla Parra Firma Trabajador**